cvt驾驶技巧，但愿对刚入手瑞虎tt的朋友有所帮助。1.“n”档点火启动：接通电源，踩住刹车把档位拉到“n”档，再点火，可以之后挂入“d”档松刹车缓加油起步行驶。这样可以避免在“p”档经过“r”档反向冲击。 2.“n”档停车熄火：车停好后，踩住刹车将排挡杆拉到“n”档，拉手刹，松脚刹，熄火，再将排挡推入“p”档。据说这样有利于cvt变速箱。 3.“n”档等红灯：暂停时挂“n”档拉手刹。因为变速箱内扭力转换器有一组单向离合器的反应轮，是放大来自发动机曲轴的扭力，在发动机怠速下它是不会转动的，在发动机转速上升时它才会起作用。所以踩住刹车挂在“d”档和踩住刹车挂到“n”档拉手刹松脚刹都是正确的。后者的操作是可以让右脚放松放松。